# Опросный лист для Рукавных Фильтров

|  |  |
| --- | --- |
| Материал фильтра |  |
| Отраслевая принадлежность (что фильтруется, тип пыли) |  |
| Тип фильтра (нужное выделить) | Труба | Рукав | Мешок | Иное |
| Диаметр фильтра, мм | Внутренний | Наружный |
|  |  |
| Ширина фильтра (в сложенном виде), мм |  |
| Общая длина фильтра, мм |  |
| Рабочая сторона фильтрующего элемента, направление потока грязного воздуха (нужное выделить). | Внешняя | Внутренняя |
| Монтажная плита (верхняя пластина)  | Диаметр отверстия, мм | Толщина плиты, мм |
|  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Горловина фильтра** |
| **Горловина с двойным защелкивающимся кольцом** |
|  | Внутреннее двойное защелкивающееся кольцо  | Подворот внутрь |  | Внешнее двойное защелкивающееся кольцо | Подворот внутрь |
| Подворот снаружи | Подворот снаружи |
| **Горловина с простым защелкивающимся кольцом** |
|   | Внешнее простое защелкивающееся кольцо | Подворот внутрь |  | Внутреннее простое защелкивающееся кольцо | Подворот внутрь |
| Подворот снаружи | Подворот снаружи |
| **Горловина открытая** |
|  | Без подворота (складки) | Подворот внутрь |  | С подворотом (со складкой) | Подворот внутрь |
| Подворот снаружи | Подворот снаружи |

|  |
| --- |
| **Горловина открытая с кольцом (шнуром, проволокой)** |
| **Тип кольца:** | **Материал кольца:** | **Диаметр:** |
| Шнур | Подворот внутрь | резиновый, резиновый пористый, гернитовый, плетеный, шнур-завязка, | Шнур |  |
| Подворот снаружи |
| Проволока | Подворот внутрь |  | Проволока |  |
| Подворот снаружи |
| Иное |  |  | Иное |  |

|  |
| --- |
| **Дно фильтра**  |
| **Дно фильтра для типов “труба”, “рукав”.** |
| Простое дно | Простое дно усиленное | Двойное дно | Двойное дно усиленное |
|  | Высота усиления H |  | Высота усиления H |
| **Дно фильтра для типа “мешок”.** |
| Сшитое дно | Сшитое дно со складкой |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Продольный шов** |
| Двойной | Тройной  | Оверлок | Иное |

**Все иные геометрические особенности Рукавного фильтра необходимо оформить в виде эскиза или чертежа. Допускается использование фотографий.**